**STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI DRÓG NA TERENIE GMINY ZAPOLICE**

**Na drogach gminy Zapolice wprowadzone zostały zróżnicowane standardy zimowego utrzymania:**

**Standard IV – drogi gminne o nawierzchni asfaltowej i drogi o dużej gęstości zabudowań**

**Standard V – drogi na terenie gminy (sołectwa), drogi o małej gęstości zabudowań**

**Standard VI – pozostałe odcinki dróg (na dodatkowe zlecenie Gminy Zapolice)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dopuszczalne odstępstwa od standardu | |
| Lp. | Stan-dard | Opis standardu | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1 | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości,  Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | Dotyczy jezdni i poboczy  - luźny - 8 godz.  - zajeżdżony - występuje  - języki śnieżne - występują  - zaspy - do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - gołoledź - 8 godz.  - pośniegowa - 10 godz.  - lodowica - 8 godz. |
| 2 | V | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - śnieg luźny - 16 godz.  - zajeżdżony - występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy - występują  do 24 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - gołoledź 8 godz.  - pośniegowa |
| 3 | VI | Jezdnia zaśnieżona .  Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez ZD | - śnieg luźny - występuje  - zajeżdżony - występuje  - nabój śnieżny - występuje  - zaspy - występują  do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych :  - wszystkie rodzaje śliskości  po odśnieżaniu - 2 godz. |